dcraw(1)

名　称
dcraw - 命令行界面 raw 影像解码工具

总　览
dcraw [参数]... [图档路径]...

概　要
dcraw 解码原始影像档案，显示图档之元数据 (metadata) 以及产生预览图片。

一般选项

-v  在除了警告与错误信息外并显示额外的执行情报。

-c  将解码后图片与预览图片资料送至标准输出埠 (STDOUT)

-e  自原始影像档案中解出由相机产生的预览图片。视相机厂牌型号的不同，产生的图档有可能是 JPEG 或 PPM 格式。

-z  将产生之档案的最后存取时间设定为照片的实际拍摄时间。

-i  仅辨识输入档案的格式而不进行解码。如果 dcraw 可以支援该种档案，本命令结束时的状态码会是 0，反之如果辨识失败状态码则是 1。 -i -v 则可以显示图档之元数据 (metadata)。

    请注意 dcraw 不能解码 JPEG 格式档案！

影像修补选项

-P deadpixels.txt
    忽略 .badpixels 参数，自此档案中读取损坏感应元件之资料列表 参见 相关档案 中之档案格式叙述

-K darkframe.pgm
    使用黑框抵消法来消除影像杂讯。如欲产生黑框影像，请将相机镜头盖上后拍摄一张原始影像照片， 并使用 dcraw -D -4 -j -t 0 命令来产生参考档案。

-k 黑暗度
    当影像中的阴影显得模糊时，你可以试著增加黑暗度来改善这个问题。 你可以利用上述命令来产生参考档案后，再利用下述命令来测量黑暗度： pamsumm -mean

-S 饱和度
    当影像中的亮处显得发红时，你可以试著减低饱和度来改善问题。 请先到一个明亮的地方拍张照片，再利用下述命令来度量饱和度的参考值： dcraw -D -4 -j -c photo.raw | pamsumm -max

    在一般的情况下，预设的黑暗度与饱和度应该是不需调整的。

-n 杂讯消除临界值
    利用微波法来消除杂讯同时保存影像细节。 杂讯消除临界值我们建议使用 100 至 1000 之间的数值。

-C 红色缩放倍数 蓝色缩放倍数
    根据参数来缩放红色与蓝色图层。通常倍数是在 0.999 至 1.001 之间， 此命令可以透过红蓝图层的缩放来消除影像的色像差。

-H 0
    将影像中过亮部份改成纯白色。（预设功能）

-H 1
    影像中过亮部份以淡粉红色阶调来取代。

-H 2
    混合过曝与正常曝光值来产生均匀的渐层白色。

-H 3+
    重建影像中高亮度部份的色彩。参数值较低时会比较偏向采用白色来取代高亮度部份的色彩； 高数值时则会使用颜色渐层来取代。建议尝试您先设定成 -H 5 来进行试验。如果对于效果不满意，可再试试先用 -H 9 来进行转换后，在影像编辑软体中把带有颜色的高亮度部份除去后，再与一张使用 -H 3 参数来转换的同一图档进行合并。

色彩选项
在一般状态下 dcraw 程式使用固定的白平衡值，这个数值是经由测量在 D65 灯光下的标准色表所得。

-w  使用相机所指定的白平衡值。 如果在档案中找不到此项资料，显示警告信息并改用其他方式调整白平衡。

-a  利用整个影像的平均值来计算白平衡。

-A 左方座标 上方座标 宽度 高度
    利用一个矩形区域的影像平均值来计算白平衡。 这项功能首先会执行 dcraw -j -t 0 接著选择一个有中性灰色的区域来进行计算。

-r 系数0 系数1 系数2 系数3
    使用自定白平衡值。 上述四个参数可以拷贝自以下命令的输出： dcraw -v.

+M or -M
    使用或是舍弃影像档案中的色彩矩阵资料。 如果一并使用 -w 选项，则预设值为 +M 否则将会使用 -M 这个参数只会影响 Olympus、Leaf 以及 Phase One 等品牌相机所拍摄的照片。

-o [0-5]
    选定当 -p 选项没有使用时所输出的色域： 0 原始影像色彩 (各厂牌均有不同值)
    1 sRGB D65 (预设值)
    2 Adobe RGB (1998) D65
    3 Wide Gamut RGB D65
    4 Kodak ProPhoto RGB D65
    5 XYZ

-p camera.icm [ -o output.icm ]
    利用 ICC 描述档案来定义相机的输入以及输出 colorspace。(预设的 profile 值为 sRGB)

-p embed
    使用嵌在原始影像档案中的 ICC 描述来决定 colorspace

内插运算选项

-d  将原始影像档案内容以灰阶方式解码，不使用内插法来改善影像品质。 这个模式最适合翻拍文件

-D  此模式与 -d 一样会输出灰阶影像， 但是影像解码过程完全不经过任何处理。

-h  输出影像的长宽减半，相对的解码速度也会比 -q 0 快上一倍。

-q 0
    使用品质略逊，但速度较快的双线性 (bilinear) 内插法来进行影像的解码。

-q 1
    使用变数渐层 (Variable Number of Gradients, VNG) 内插法来进行影像的解码。

-q 2
    使用像素图样组群 (Patterned Pixel Grouping, PPG) 内插法。

-q 3
    使用 Adaptive Homogeneity-Directed (AHD) 内插法来进行影像的解码。

-f  在进行内插法演算时将 RGB 当成四种颜色。 如果利用 VNG 或是 AHD 内插法来产生影像结果 出现格状杂讯的话，请加上这个选项来减少杂讯。

-m 重复运算次数
    在使用内插法产生中介数值后，在红绿与蓝绿色频上重复利用 3x3 大小的中间值滤镜来消除色彩杂讯。

输出选项
在一般情况下 dcraw 会产生利用八位元取样、采用 BT.709 gamma 曲线、根据平均值所计算之全白色值、以及没有元数据的 PGM/PPM/PAM 档案。

-W  忽略平均值计算所得之全白色值，使用参数指定的全白色值。

-b 亮度
    将全白色值除以这个参数，预设值为 1.0。

-g 次方 斜率极大值
    设定 gamma 曲线值，预设值为 BT.709 (-g 2.222 4.5). 如果你想要使用 sRGB 色域的 gamma 曲线，请使用 -g 2.4 12.92. 如欲使用简单乘方曲线，请将斜率极大值设定成 0

-4  输出 16 位元线性档案（固定全白色值，不改变 gamma 值）

-T  输出 TIFF 格式（附元数据）的影像档案。

-t [0-7,90,180,270]
    旋转图片。此命令的预设值是根据相机之方向感应器资料而定。使用 -t 0 命令则可以取消自动旋转功能。

-j  使用 Fuji Super CCD 的数码相机因为像素不是正方形，在电脑萤幕上无法以正确的长宽比显示。 使用这个参数会产生转 45 度角的影像，如此可以确保每个像素都对应到一个感应元件。

-s [0..N-1] or -s all
    如果在一个影像档案里夹有 N 个 RAW 影像档案，利用此参数可以选择要解码那个影像。 以 Fuji Super CCD SR 相机为例，每个 RAW 影像档案里都包含有两个影像， 其中一个是专门记录高亮度区域的资料。

相关档案

./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
    列出相机感光元件上损坏的感应元件（dead pixels）。 dcraw 将会参考这个档案在解码时避开这些像素。这种档案的格式为：

     962   91 1028350000  # 该感光元件在 2001 年八月一日至四日之间出现问题
    1285 1067 0           # 不确定此感光元件损坏的确实时间

    这些座标是以照片转向与被裁切之前的状态为准。请使用 dcraw -j -t 0 命令来找寻有问题像素的座标。

参　见
pgm(5), ppm(5), pam(5), pamsumm(1), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)

作　者
本软体由 David Coffin 制作，电邮地址： dcoffin a cybercom o net